# Продуктови данни

Работен диапазон на въртящия момент | от 20% до 100% от капацитета
Точност на измерване на въртящия момент (в рамките на работния диапазон на въртящия момент) | 1%
Щракване при механичната повтаряемост | ± 3%
Капацитет на претоварване | 150% от номиналния капацитет
Максимална ъглова скорост | 250°/s
Точност на измерването на ъгъла | ± 3,6° / 360° (при 6° в секунда)
Температурна стабилност на измервателя на въртящ момент | +10°C до +40°C (10°F до 104°F)
Капацитет на паметта за резултатите от затягане | 10000 (максимално)
Електрозахранване | Презаредима батерия NiMH AAA 1900 mAh 1,2 V

## Отнася се за: