# Produktdaten

Betriebsdrehmomentbereich | von 20% bis 100 % der Leistung
Drehmoment-Messgenauigkeit (innerhalb des Betriebsdrehmomentbereichs): | 1%
Klick mechanischer Wiederholbarkeit | ± 3%
Überlastbarkeit | 150 % der Nennkapazität
Maximale Winkelgeschwindigkeit | 250 °/s
Winkelmessungsgenauigkeit | ± 3,6 ° / 360 ° (bei 6 ° pro Sekunde)
Temperaturstabilität der Drehmomentmessung | +10 °C bis +40 °C (10 °F bis 104 °F)
Kapazität des Verschraubungsergebnisspeichers | 10000 (Maximum)
Stromversorgung | Wiederaufladbarer NiMH AA-Akku 1900 mAh 1,2 V

## Gilt für: