# Tīrīšana

Uzturiet MTRwrench tīru.

Pēc lietošanas notīriet visas eļļu un smērvielu paliekas no MTRwrench ar mīkstu drānu un maigu eļļas/taukvielu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet agresīvu vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Lai atbrīvotos no putekļiem uz MTRwrench, izmantojiet antistatisku tīrīšanas drānu.

Izvairieties no kodīgu mazgāšanas līdzekļu lietošanas MTRwrench tīrīšanai.

Notīriet MTRwrench kontakta vietu, izmantojot elektrisko kontaktu tīrīšanas šķīdumu.

## Attiecas uz: