# Podatki o izdelku

Razpon delovnega navora | od 20% do 100 % zmogljivosti
Natančnost meritev navora (znotraj razpona delovnega navora) | 1 %
Mehanska ponovljivost klika | ± 3%
Preobremenitvena kapaciteta | 150 % nazivne kapacitete
Maksimalna kotna hitrost | 250 °/s
Natančnost meritev kota | ± 3,6 ° / 360 ° (pri 6 ° na sekundo)
Temperaturna stabilnost meritve navora | od +10 °C do +40 °C (od 10 °F do 104 °F)
Zmogljivost spomina za rezultate privijanja | 10000 (maksimum)
Električno napajanje | Baterija za ponovno polnjenje NiMH AA 1900mAh 1,2V

## Velja za: