# Rengøring

Hold MTRwrench ren.

Efter brug fjernes alle spor af olie og fedt fra MTRwrench med en blød klud og blid overfladerens til olie/fedt. Anvend ikke et aggressivt eller slibende rensemiddel.

Brug en antistatisk renseklud til at fjerne støv fra MTRwrench.

Undgå brug af grove rengøringsmidler til rengøring af MTRwrench.

Rengør kontaktpunkterne på MTRwrench med en renseopløsning til elektriske kontakter.

## Gælder: