# Характеристики изделия

Диапазон рабочего крутящего момента | от 20% до 100 % производительности
Точность измерения крутящего момента (в рамках диапазона рабочего крутящего момента) | 1 %
Механическая повторяемость щелчка | ± 3 %
Максимальная допустимая мощность | 150 % от номинальной мощности
Макс. угловая скорость | 250°/с
Точность измерения угла | ± 3,6° / 360° (при 6° в секунду)
Температурная стабильность измерения крутящего момента | От +10 °C до +40 °C (от 10 °F до 104 °F)
Емкость памяти результатов затяжки | 10 000 (максимум)
Источник питания | Перезаряжаемый никель-металло-гидридный аккумулятор AA 1900 мА/ч 1,2 В

## Относится к: