# Limpieza

Mantenga limpia la MTRwrench.

Tras su uso, retire cualquier resto de aceite y grasa de la MTRwrench con un paño suave y un limpiador de superficie no agresivo para aceite/grasa. No utilice un limpiador agresivo o abrasivo.

Utilice un paño de limpieza antiestático para eliminar el polvo de la MTRwrench.

Evite utilizar detergentes agresivos para limpiar la MTRwrench.

Limpie el contacto de la MTRwrench utilizando una solución de limpieza para contacto eléctrico.

## Aplicable a: