# Στοιχεία προϊόντος

Εύρος ροπής λειτουργίας | από 20% έως 100% της δυνατότητας
Ακρίβεια μέτρησης ροπής (εντός του εύρους ροπής λειτουργίας) | 1%
Κλικ μηχανικής επαναληψιμότητας | ± 3%
Ικανότητα υπερφόρτωσης | 150 % της ονομαστικής ικανότητας
Μέγιστη γωνιακή ταχύτητα | 250 °/s
Ακρίβεια μέτρησης γωνίας | ± 3,6 ° / 360 ° (σε 6 ° ανά δευτερόλεπτο)
Σταθερότητα θερμοκρασίας της μέτρησης ροπής | +10 °C έως +40 °C (10 °F έως 104 °F)
Χωρητικότητα αποθήκευσης αποτελεσμάτων σύσφιξης | 10000 (μέγιστο)
Παροχή ισχύος | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NiMH AA 1900mAh 1.2V

## Εφαρμόζεται σε: