# Valymas

Laikykite MTRwrench švarų.

Po naudojimo pašalinkite bet kokius alyvos ir riebalų pėdsakus nuo MTRwrench minkšta šluoste ir švelniu paviršiaus valikliu, skirtu alyvai ir (arba) tepalams. Nenaudokite jokių agresyvių ar abrazyvinių valiklių.

Naudokite antistatinę valymo šluostę, kad pašalintumėte dulkes nuo MTRwrench.

Valydami MTRwrenchnenaudokite agresyvių ploviklių.

Nuvalykite MTRwrench kontaktus naudodami elektrinių kontaktų valymo tirpalą.

## Taikoma: