# Limpeza

Mantenha o MTRwrench limpo.

Após o uso, remova traços de óleo e graxa do MTRwrench com um pano macio e um produto suave de limpeza de superfície para óleo/graxa. Não use produto de limpeza agressivo ou abrasivo.

Use um pano de limpeza antiestático para remover a poeira do MTRwrench.

Evite o uso de detergentes fortes para limpar o MTRwrench.

Limpe o contato do MTRwrench com uma solução de limpeza para contatos elétricos.

## Aplica-se a: