# Pulizia

Tenere MTRwrench pulito.

Dopo l'uso, rimuovere eventuali tracce di olio e grasso da MTRwrench con un panno morbido e un detergente per superfici morbide per olio/grasso. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi.

Utilizzare un panno antistatico per rimuovere la polvere da MTRwrench.

Non usare detergenti aggressivi per pulire MTRwrench.

Pulire il contatto di MTRwrench utilizzando una soluzione detergente per contatti elettrici.

## Applicabile a: