# Čištění

Udržujte převodník MTRwrench v čistotě.

Po použití odstraňte z MTRwrench veškeré stopy oleje a mastnoty jemným hadříkem a neagresivním čistidlem pro odstraňování oleje/mastnoty z povrchů. Nepoužívejte agresivní či brusná čistidla.

Prach odstraňujte z MTRwrench pomocí antistatického čistícího hadříku.

Během čištění převodníků MTRwrench nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

Kontakt MTRwrench čistěte roztokem pro čistění elektrickým kontaktů.

## Platí pro: