# Dados do Produto

Faixa do torque de operação | de 20% a 100% da capacidade
Precisão da medição de torque (dentro do intervalo do torque de operação) | 1%
Estalo de repetitividade mecânica | ± 3%
Capacidade de sobrecarga | 150 % da capacidade nominal
Velocidade angular máxima | 250 °/s
Precisão de medição de ângulo | ± 3,6 ° / 360 ° (a 6 ° por segundo)
Estabilidade de temperatura da medição do torque | De +10 °C a +40 °C (10 °F a 104 °F)
Capacidade de memória de resultados de aperto | 10000 (máximo)
Fonte de alimentação | Bateria recarregável NiMH AA, 1900 mAh, 1,2 V

## Aplica-se a: