# Ürün Verileri

Çalışma tork aralığı | Kapasitenin %20'sinden %100'üne kadar
Tork ölçüm doğruluğu (çalışma tork aralığı içerisinde) | %1
Mekanik tekrarlanabilirlik tıklaması | ± %3
Kapasite aşırı yük | Nominal kapasitenin %150’si
Maksimum açısal hız | 250 °/sn
Açı ölçüm doğruluğu | ± 3,6 ° / 360 ° (saniyede 6 °)
Tork ölçümünde sıcaklık dengesi | +10 °C ila +40 °C (10 °F ila 104 °F)
Sıkma sonuçları hafıza boyutu | 10000 (maksimum)
Güç kaynağı | Şarj edilebilir NiMH AA pil 1900mAh 1,2V

## Şunun için geçerli: