# Toote andmed

Töö väändejõu vahemik | 20% kuni 100% täisvõimsusest
Väändejõu mõõtmise täpsus (töö väändejõu vahemikus) | 1%
Mehaanilise korratavuse klõps | ± 3%
Ülekoormustaluvus | 150% nimiväärtusest
Max nurkkiirus | 250 °/s
Nurga mõõtmise täpsus | ± 3,6° / 360° (6° sekundis)
Väändejõu mõõtmise temperatuuri stabiilsus | +10 °C kuni +40 °C (10 °F kuni 104 °F)
Pingutamise tulemuste mälumaht | 10000 (max)
Toide | Laetav NiMH AA aku1900 mAh 1,2 V

## Kehtib toodetele: