# Reinigung

Halten Sie den MTRwrench sauber.

Entfernen Sie nach Gebrauch alle Öl- und Fettreste vom MTRwrench mit einem weichen Tuch und einem sanften Oberflächenreiniger für Öl/Fett. Verwenden Sie keinen aggressiven oder scheuernden Reiniger.

Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch, um den Staub vom MTRwrench zu entfernen.

Reinigen Sie den MTRwrench nicht mit scharfen Reinigungsmitteln.

Reinigen Sie den Kontakt des MTRwrench mit einer elektrischen Kontaktreinigerlösung.

## Gilt für: