# Καθαρισμός

Διατηρήστε το MTRwrench καθαρό.

Μετά τη χρήση, αφαιρέστε τυχόν ίχνη ελαίου και γράσου από τον MTRwrench με ένα μαλακό πανί και ένα μαλακό καθαριστικό επιφανειών για έλαια/γράσα. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικό ή λειαντικό καθαριστικό.

Χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό πανί καθαρισμού για να απομακρύνετε τη σκόνη από τον MTRwrench.

Αποφύγετε τη χρήση σκληρών απορρυπαντικών για τον καθαρισμό του MTRwrench.

Καθαρίστε την επαφή του MTRwrench χρησιμοποιώντας ένα διάλυμα καθαρισμού ηλεκτρικών επαφών.

## Εφαρμόζεται σε: