# Tuotetiedot

Käyttövääntömomenttialue | 20–100 % kapasiteetista
Kiristysmomentin mittaustarkkuus (kiristysmomentin käyttöalueella) | 1 %
Mekaanisen toistettavuuden naksahdus | ± 3%
Ylikuormituskapasiteetti | 150 % nimelliskapasiteetista
Enimmäiskulmanopeus | 250 °/s
Kulman mittaustarkkuus | ±3,6°/360° (nopeudella 6°/s)
Kiristysmomentin mittauksen lämpötilavakaus | +10 °C…+40 °C (10 °F…104 °F)
Kiristystulosten muistikapasiteetti | 10 000 (enintään)
Virransyöttö | Ladattava NiMH AA -akku 1 900 mAh, 1,2 V

## Koskee seuraavaa/seuraavia: