# Údaje o produkte

Prevádzkový momentový rozsah | od 20% do 100 % kapacity
Presnosť merania momentu (s prevádzkovým momentovým rozsahom) | 1%
Mechanická opakovateľnosť kliknutím | ± 3%
Preťažiteľnosť | 150 % nominálnej kapacity
Maximálna uhlová rýchlosť | 250 °/s
Presnosť merania uhla | ± 3,6 ° / 360 ° (pri 6 ° za sekundu)
Teplotná stabilita merania momentu | +10 °C až +40 °C (10 °F až 104 °F)
Kapacita pamäte výsledkov uťahovania | 10 000 (maximálne)
Napájací zdroj | Dobíjateľná batéria NiMH AA 1900mAh 1,2V

## Vzťahuje sa na: