# Gaminio duomenys

Veikimo sukimo momento diapazonas | nuo 20% iki 100 % galios
Sukimo momento matavimo tikslumas (veikimo sukimo momento diapazone) | 1 %
Mechaninis pakartojimo jungiklis | ±3 %
Perkrovos pajėgumas | 150 % vardinės galios
Maksimalus kampinis greitis | 250 °/s
Kampo matavimo tikslumas | ± 3.6 ° / 360 ° (6 ° per sek.)
Sukimo momento matavimo temperatūros stabilumas | Nuo +10 °C iki +40 °C (nuo 10 °F iki 104 °F)
Priveržimo rezultatų atminties geba | 10000 (maks.)
Elektros tiekimas | Įkraunamas NiMH AA akumuliatorius 1900mAh 1,2V

## Taikoma: