# Termékadatok

Működési nyomatéktartomány | a kapacitás 20%-tól 100%-ig
Nyomatékmérési pontosság (az üzemi nyomatéktartományon belül) | 1%
Mechanikus ismételhetőségi kattintás | ± 3%
Túlterhelési kapacitás | A névleges kapacitás 150%-a
Maximális szögsebesség | 250 °/s
Szögmérési pontosság | ± 3,6° / 360° (6°/s esetén)
A nyomatékmérés hőmérséklet-stabilitása | +10 °C és +40 °C között (10 °F és 104 °F között)
Meghúzási eredménymemória kapacitása | 10 000 (maximum)
Tápforrás | Újratölthető NiMH AA akkumulátor 1900 mAh, 1.2V

## A következőkre vonatkozik: