# Wrench Production Start Stage Parameters (Parâmetros da Fase Inicial de Torquímetro-Qualidade)

Os parâmetros exibidos estão disponíveis se for utilizada uma das estratégias da STwrench. Há várias combinações de estratégia. Alguns dos parâmetros estão disponíveis somente para determinadas estratégias e podem não ser visualizados em outras estratégias.

As regras de um parâmetro são verificadas automaticamente. Caso ocorra uma violação,uma luz de sinalização de erro é exibida ao lado dos parâmetros incorretos. Selecione a luz de sinalização de erro para exibir mais informações sobre o erro.

Alternar estratégias pode resultar na exibição da luz de sinalização de erro, o que significa que a combinação escolhida é inválida e precisa ser corrigida.

Para mais informações sobre a STwrench, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01).

Parâmetros da etapa inicial do STwrench
Nome do parâmetro | Condição | Descrição | Valor padrão
--- | --- | --- | ---
Número de TAG |  | Ativo: depois de ativar a chave Verificação de ETIQUETA (Configurações > Configuração da Ferramenta > Verificação de ETIQUETA > Ativo), um número correto da ETIQUETA será requerido para executar o programa de aperto. Desativado: O número de TAG não é verificado. | Desativado
Número de TAG necessário | Número de TAG = Ativo | O número de TAG necessário a este programa de aperto. | 1
Sentido |  | As opções de parâmetro são: CW (horário) ou CCW (anti-horário). | CW (Horário):
Coeficiente de correção de torque |  | Em determinados casos podem ser necessárias extensões para adequar o aplicativo. Nesse caso, a medição da chave deve ser compensada para exibir o valor correto. Para mais informações sobre como calcular o coeficiente de correção, veja o Guia de Usuário da STwrench (número de impressão 9836 4134 01). O parâmetro encontra-se armazenado na TAG de RFID na Ferramenta com acessórios de extremidade. | 1,0
Correção do ângulo |  | Em determinados casos podem ser necessárias extensões para adequar o aplicativo. Nesse caso, a medição da chave deve ser compensada para exibir o valor correto. Para calcular o coeficiente de correção, consulte o guia do usuário da STwrech. O parâmetro encontra-se armazenado na TAG de RFID na Ferramenta com acessórios de extremidade. | 0°
Coeficiente do declive linear |  | O coeficiente de declive linear caracteriza a rigidez da junta na porção linear da curva, como declive de torque/ângulo na unidade de medida Nm/Deg. | 0,5

OBSERVAÇÃO

Os coeficientes de correção alteram a medição da STwrench. Isso pode causar uma leitura inadequada. Antes de realizar qualquer correção, consulte a última versão do Guia do Usuário STwrench (número de impressão 9836 4134 01).