# 연결된 공구의 로그 내보내기

1. 홈 보기에서, 컨트롤러 탭으로 이동하여 왼쪽 창에서 내보내기/가져오기 를 선택합니다.

2. 내보내기 창으로 이동하여, 생략 부호(…) 아이콘을 선택한 다음, 팝업 창에서 연결된 공구의 로그를 선택합니다.

3. 내보내기 창에서, 내보내기를 선택합니다.
   내보내기 프로세스가 끝나면, 내보내기 팝업 창이 내보내기가 완료되었음을 확인해 드립니다.
   PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz 파일이 자동으로 로드됩니다.

서비스 기술자는 공구 로그 내보내기를 통해 공구 로그 데이터를 Atlas Copco 서비스 담당자와 공유하여 공구 문제를 해결할 수 있습니다.

이 공구 내보내기 옵션은 STB, STB 및 TBP/TBP-S 및 IxB, QST-M 연결 공구에 사용할 수 있습니다.

공구 로그를 내보내려면 공구를 컨트롤러에 연결해야 합니다. 공구를 가상 스테이션에 할당할 필요는 없습니다.

STB, SRB, TBP/TBP-S 공구의 경우

공구 로그 내보내기에 포함된 모든 데이터는 “PFExport_ <IAM name> _ <datetime>.tar.gz” 파일에 저장되며 해당 파일에는 다음 파일 및 디렉토리가 포함됩니다.

- "atlas_tool_i.zip": 사용 가능한 모든 결과

  각 연결된 공구에 대해 개별 파일이 생성됩니다. 공구 로그 파일의 파일 형식은 “tool-<tool type>-<tool serial number>.log”입니다.

ixB 연결 공구의 경우

- 공구 로그 내보내기에 포함된 모든 데이터는 "pfconnecttool/<Serial number>/PFSyncExport_<Date> <Time>.tar.gz" 파일에 저장되며 이 파일의 암호화를 해제해야 합니다.

Bluetooth로 연결한 IxB 연결 공구에서는 로그 내보내기 기능을 사용할 수 없습니다. Bluetooth로 연결하는 경우 네트워크 또는 서비스 인터페이스를 통해 각 공구에서 별도의 로그를 패치해야 합니다.

- "ExportInfo.txt": 컨트롤러 및 연결된 공구에 대한 정보가 포함된 텍스트 문서