# エクスポート/インポート

[コントローラー]タブの[エクスポート/インポート]ペインでは、次の操作を実行できます：エクスポート、インポート、および自動バックアップ。

[エクスポート]ウィンドウを使用して、コントローラーの構成、設定、結果、イベント、およびツールログをエクスポートします。これらは、アトラスコプコのサービス担当者と共有して、ツールの問題のトラブルシューティングを行うことができます。

[インポート]ウィンドウを使用して、コントローラーの構成と設定をインポートします。

同時にアクティブにすることができるのは、1つのエクスポートまたはインポートプロセスのみです。進行中のプロセスがある間に新しいエクスポートまたはインポートプロセスを開始しようとすると、拒否されます。

自動バックアップウィンドウを使用して、バックアップファイルを生成します。

次のいずれかのデバイスを介してデータをエクスポートまたはインポートすることができます。

- USBフラッシュドライブ（Linuxで動作するようにフォーマットされており、パーティションされたもの。可能なフォーマット例：FATまたはNTFSなど）

- Web GUI

- ToolsTalk 2

エクスポートまたはインポートプロセス中に、進行状況バーは、エクスポートまたはインポートプロセスが進行中であることを通知します。エクスポートまたはインポートを実行する時間は、インポートまたはエクスポートされる結果、イベント、およびログファイルの数によって異なります。

## コントローラー間のエクスポートとインポート

コントローラーには、さまざまな機能を備えたさまざまなIAMタイプがある場合があります。
コントローラーは、現在のタイプの IAM モジュールに適用可能なすべての構成をエクスポートできます。

コントローラーは、異なるタイプの IAM モジュールからエクスポートしたファイルをインポートすることはできません。これは、ToolsTalk 2 を使用する場合にも該当します。

本セクション内

- すべてのコントローラー情報のエクスポート
- 設定と構成のエクスポート
- 接続ツールからのログのエクスポート
- 結果のエクスポート
- 「システムログと情報」のエクスポート
- コントローラ構成と設定のインポート
- 自動バックアップ