# TensorPulse Anzugsstufen-Parameter

Parametername | Bedingung | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | --- | ---
Pulsenergie |  | Die Pulsenergie, die im Aktionsimpuls bereitgestellt wird – als Prozentwert der maximalen Energie, die das Werkzeug bei jedem Impuls bereitstellen kann, angegeben. | 100%
Tuning-Faktor Reaktionskraft |  | Die vom Werkzeug gelieferte Energie – als Prozentwert angegeben. Der Tuning-Faktor Reaktionskraft basiert auf der Aktionsenergie und sorgt für ein komfortables Ansprechverhalten. | 40%
Korrelationsfaktor Restmoment |  | Der Korrelationsfaktor Restmoment ist mit einer Kalibrierung vergleichbar und ist eine Anpassung zwischen dem dynamischen Drehmoment, das im Elektrowerkzeug gemessen wird, und dem von einem Steuerungswerkzeug gemessenen Restmoment. | 100%
Erkennungszeit vorzeitiger Drehmomentverlust |  | Beim Wechsel von der Einschraubstufe zur Anzugsstufe wird ein konstanter Anstieg des Drehmoments angenommen. Eine abrutschende Stecknuss oder ein abgebrochener Schraubenkopf können das Drehmoment reduzieren. Dies kann im Überwachungsfenster angezeigt werden. | 200 ms
Solldrehmoment |  | Finales Sollmoment für die Verschraubung. | 0 Nm
Moment-Grenzwerte |  | Die Auswahl erfolgt über Optionsfelder. Die Auswahl der Grenzwerte kann Automatisch oder Manuell erfolgen. | Manuell
Moment untere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = manuell | Mindestdrehmoment für die Stufe | 0 Nm
Moment obere Toleranz | Drehmomentbegrenzer = manuell | Höchstdrehmoment für die Stufe | 1 Nm
Winkel-Grenzwerte |  | Aus: Winkelgrenzwerte ist ausgeschaltet. Von Einschraubphase beendet: Winkelgrenzwerte ist auf Ein gestellt. Das System beginnt mit der Überwachung des Schraubwinkels, sobald der Zustand Einschraubphase beendet erreicht wird. Alle Überschreitungen von Winkelgrenzwerten werden gemeldet. Ab Drehmoment: Einschraub-Winkelgrenzwerte ist Ein. Das System beginnt mit der Überwachung des Verschraubungswinkels ab dem festgelegten Drehmomentwert und meldet jegliche Überschreitungen der Winkelgrenzwerte. | Von Einschraubphase beendet
Finales Winkelüberwachungsdrehmoment |  | Drehmomentwert, ab dem eine Überwachung der Winkelgrenzwerte beginnt. | 20 Nm
Einschraubwinkel min. |  | Winkelwert für untere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 0°
Einschraubwinkel max. |  | Winkelwert für obere Drehwinkelgrenze ab Startpunkt. | 0°
Min-Zeit | Zeitbegrenzungen = Ein | Die für die Verschraubung zugelassene Mindestdauer | 10 ms
Max-Zeit | Zeitbegrenzungen = Ein | Die für die Verschraubung zugelassene Höchstdauer | 1000ms
Pulsbegrenzungen |  | Auswahl über ein Kontextmenü: Aus: Keine Überwachung von Pulsbegrenzungen. Von Einschraubstufe beendet: Die Überwachung beginnt beim Erreichen des Werts für Drehmoment Einschraubphase beendet. Alle Überschreitungen der für die Pulszahl festgelegten Grenze werden gemeldet. Ab Drehmoment: Die Überwachung beginnt beim Erreichen des spezifischen Drehmomentwerts. Alle Überschreitungen der für die Pulszahl festgelegten Grenze werden gemeldet. | Aus
Finales Pulsüberwachungsdrehmoment | Pulsbegrenzungen = ab Drehmoment | Drehmomentwert, ab dem die Pulsbegrenzungen überwacht werden. | 18,75 Nm
Pulse min | Pulsbegrenzungen = ein | Mindestzahl von Impulsen zum Erreichen des finalen Sollwerts | 2
Pulse max | Pulsbegrenzungen = ein | Höchstzahl von Impulsen zum Erreichen des finalen Sollwerts | 50
Winkel messen bis | Winkelgrenzwerte = ein | Auswahl über ein Kontextmenü: Wert bei Spitzenmoment: Misst den Winkelwert bei maximalem Drehmoment während der Verschraubung. Max. Winkel-Wert: Misst den während der Verschraubung auftretenden höchsten Drehmomentwert. Wert bei Abschaltung: Misst den Winkelwert vor Beginn der Stoppstufe. | Max. Winkel-Wert