# 이더넷 케이블/무선으로 선택기 6 설정

선택기 6 주요 개요

셀렉터 전면 보기

A | 소켓 또는 비트용 홀더
B | 위치에 맞는 표시기 LED
C | 스티커 영역
D | 각 모서리에 있는 장착 구멍
E | 서비스 포트
F | 배터리 상태 LED (무선 버전으로만 이용 가능)
G | WLAN 상태 LED(일부 선택기에서만 이용 가능)
H | 배터리(무선 버전으로만 이용 가능)
I | 이동성 모듈 (무선 버전으로만 이용 가능)

선택기 6 연결 개요

셀렉터 하단 보기

A | 커넥터 커버
B | 외부 DC 전원 입력, Kycon(DC DIN) 커넥터
C | 이더넷 입력, 업스트림 연결; M12 D-코딩 암 커넥터
D | 셀렉터 후면
E | 디지털 입력 및 출력 커넥터
F | 이더넷 출력, 다운스트림 연결; M12 D-코딩 암 커넥터
G | 배터리

선택기 6 서비스 포트 개요

서비스 인터페이스

A | RJ45 서비스 포트
B | RBU 슬롯
C | 기능 버튼

일반 설정

1. 홈 보기에서, 설정 탭으로 이동하고 왼쪽 창에서 네트워크를 선택합니다.

2. 공장 이더넷 포트 창으로 이동하여 IP 주소를 확인하세요. (무선 연결을 통해 설정할 때만 필요합니다).

3. 선택기에서 서비스 포트 커버를 열어주세요. 커버는 2 mm 알렌 나사로 고정되어 있습니다.

4. 서비스 인터페이스에서 PC와 RJ-45 커넥터 사이를 이더넷 케이블로 연결해 주세요.

5. 선택기가 PoE 또는 외부 전원 공급 장치나 배터리로 전원이 공급되게 해 주세요.

6. PC에서 웹 브라우저 창을 엽니다.

7. 웹 주소 169.251.1.1을 입력하고 Enter 키를 누르세요. 선택기의 웹 서버가 반응하고 선택기 웹 인터페이스를 표시합니다.

8. 왼쪽 창에서 설정 을 선택하세요. (기본값으로 선택되어 있음) 설정 작업 영역에는 구성 메뉴가 표시되며 5개의 설정으로 구분됩니다. 기본 설정, 서비스 포트, 이더넷 인, WLAN 및 POWER FOCUS 8이라는 다섯 가지 설정으로 나누어집니다.

9. 이더넷 입력 섹션에서, 원하는 LED 제어 소스에 대한 외부 모드 켜짐 또는 꺼짐을 선택하세요.

10. 다음 설정 단계는 소켓 선택기가 컨트롤러에 연결되는 방법에 따라 달라집니다. (이더넷 케이블로 직접 컨트롤러에 연결(기본), 이더넷 케이블로 출고 시 네트워크에 연결 또는 무선으로 출고 시 네트워크에 연결) 설정은 아래 지침을 참조해 주세요.

소켓 선택기 설정 - 컨트롤러에 유선 연결된 이더넷(기본)

1. 이더넷 입력 섹션에서 드롭다운과 연결된 PF8(기본)를 선택해 주세요.

2. 작업 공간 우측 상단에 있는 저장 버튼을 클릭해 주세요.

3. 이더넷 케이블을 서비스 포트에서 제거해 주세요.

4. 서비스 포트의 뚜껑을 닫고 알렌 나사로 고정해 주세요.

   소켓 선택기는 연결된 부속품 목록에 표시됩니다(가상 스테이션 > 부속품 > 부속품 선택 > 소켓 선택기)

선택기 설정 - 출고 시 네트워크에 유선 연결됨

1. 이더넷 입력 섹션에서 드롭다운과 연결된 출고 시 네트워크를 선택해 주세요.

2. 동적 또는 정적 IP 주소 구성에 대한 DHCP 켜짐 또는 꺼짐을 선택해 주세요. IP 주소 필드에서 정적 IP 주소가 필요한 경우, 소켓 선택기용 IP 주소를 입력하십시오.

3. PF8 섹션에서, 선택기 연결 예정 컨트롤러용 컨트롤러 IP 주소(위 참조)를 입력하세요.

4. 작업 공간 우측 상단에 있는 저장 버튼을 클릭해 주세요.

5. 이더넷 케이블을 서비스 포트에서 제거해 주세요.

6. 서비스 포트의 뚜껑을 닫고 알렌 나사로 고정해 주세요.

   소켓 선택기는 연결된 부속품 목록에 표시됩니다(가상 스테이션 > 부속품 > 부속품 선택 > 소켓 선택기)

소켓 선택기 설정 - 공장 네트워크로 무선 연결됨

1. 이더넷 입력 섹션에서 드롭다운과 연결된 출고 시 네트워크를 선택해 주세요.

2. WLAN 섹션에서 다음 매개변수를 입력해 주세요.

   - 활성화: 무선 버튼을 예로 설정

   - SSID: 소켓 선택기용 SSID 이름을 입력

   - 비밀번호:연결할 무선 네트워크의 암호를 입력

   - 암호화 유형: 무선 네트워크에 맞는 암호화 유형을 선택함. (WPA-PSK 또는 WPA2-PSK, EAP-TLS)

3. PF8 섹션에서, 선택기 연결 예정 컨트롤러용 컨트롤러 IP 주소(위 참조)를 입력하세요.

4. 작업 공간 우측 상단에 있는 저장 버튼을 클릭해 주세요.

5. 이더넷 케이블을 서비스 포트에서 제거해 주세요.

6. 서비스 포트의 뚜껑을 닫고 알렌 나사로 고정해 주세요.

   소켓 선택기는 연결된 부속품 목록에 표시됩니다(가상 스테이션 > 부속품 > 부속품 선택 > 소켓 선택기)