# 수신된 식별자 1 - 192

소스 배치-문자열에서 첫 번째로 구성된 문자열에 해당하는 신호입니다.
활성 식별자 문자열 1 신호는 문자열이 수신되는 즉시 시스템이 문자열/식별자를 수신하는 순서로 전송됩니다. 강제 순서 스캔으로 실행될 경우, 구성된 순서로 처리되지만, 자유 순서 스캔을 실행할 경우에는, 1이 첫 번째 구성된 문자열이 아니라 첫 번째 수신된 문자열로 전송될 수 있습니다.
문자열은 수신된 Raw 문자열이며 "저장된 위치"가 적용되지 않습니다.
소스 배치 문자열을 실행할 때만 전송됩니다.

SoftPLC의 이름: RECEIVED_IDENTIFIER_1

변환기 | 신호 유형 | 값 유형 | 최소 크기 [bit] | 최대 크기 [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
표준 | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 상태 | 문자열 | 8 | 800
IdentifierU32 | 상태 | 문자열 | 8 | 800

신호 중복을 피하기 위해, 값 변환기를 정의할 수 있습니다.

변환기는 동일한 신호의 둘 이상의 표현을 지원하는 용도로 사용됩니다. (예: 각도/토크 상태는 비트 단위 또는 상태 문자로 표시될 수 있음)

## 장치

- 필드버스: 참

- 표시등 상자 거짓

- 내부 I/O: 거짓

- 작업자 패널: 거짓

- 공구 기능: 거짓

- ST 선택기: 거짓

- 스택라이트: 거짓

- TLS 태그: 거짓

- I/O 확장기: 거짓