# Werkzeug kalibrieren

Der für das Werkzeug zu verwendende Kalibrierwert wird über die aus der Steuerung und dem Drehmoment-Referenzgeber gelesenen Drehmomentwerte unter Verwendung der folgenden Gleichung berechnet:

Neuer Kalibrierwert = Alter Kalibrierwert × Mittelwert (Referenzwerte / Steuerungswerte)

1. Wählen Sie im Startbildschirm die Registerkarte Werkzeug und wählen Sie dann das Werkzeug aus, dass kalibriert werden soll. Wechseln Sie dann zum Fenster Kalibrierung.

2. Notieren Sie den alten, im Textfeld Kalibrierwert angegebenen Kalibrierwert.

   Wenn der Kalibrierwert um mehr als 10 % angepasst wird, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt, da die Änderung die Genauigkeit und Leistung des Systems signifikant beeinflussen kann.

3. Führen Sie mindestens drei Verschraubungen aus und verwenden Sie die von der Steuerung und dem Referenzgeber (ACTA oder Ähnliches) abgelesenen Drehmomentwerte, um die mittleren Drehmomentwerte zu ermitteln.

4. Berechnen Sie den neuen Kalibrierwert mithilfe der Gleichung Neuer Kalibrierwert.

5. Legen Sie den neuen Kalibrierwert im Werkzeugspeicher ab. Geben Sie dazu den berechneten Wert im Textfeld Kalibrierwert (Calibration value) ein und wählen Sie anschließend Anwenden (Apply).

Nach Abschluss der Kalibrierung, führen Sie eine Verschraubung durch, um die neuen Werte auf Richtigkeit zu prüfen.