# Live-Ergebnisse für synchronisierte Verschraubungen

Wählen Sie in der Startansicht die Schaltfläche Zum Ergebnis aus, um die Live-Ergebnisse für synchronisierte Verschraubungen aufzurufen.

Die Ergebnisse für alle Werkzeuge in der synchronisierten Verschraubung werden in der Benutzeroberfläche der Sync-Referenz sowie in der entsprechenden Web-Oberfläche angezeigt. Die Oberfläche der Sync-Mitglieder zeigt keine Ergebnisse an.

Wählen Sie den Ergebnisbereich einer synchronisierten Verschraubung aus, um ein Fenster zu öffnen, in dem Sie mithilfe der Pfeile an der Seite des Ergebnisfensters die verschiedenen Ergebnisansichten durchblättern können.

## Ergebnisansicht: Übersicht Synchronisierungsmodus

Dieser Bildschirm zeigt eine Übersicht über den Gesamtstatus für die gesamte Verschraubung (OK oder NIO) und die Gesamtzahl aller OK oder NIO-Bolzen.

Die Raute oben zeigt den Status des gesamten Modus an. Die Sechsecke unten zeigen den Status jedes Kanals an. Die blaue Leiste unter den Sechsecken zeigt den ausgewählten Kanal an. Wählen Sie die verschiedenen Sechsecke aus, um die Ergebnisse der entsprechenden Kanäle anzuzeigen. Die angezeigte Ergebnisansicht gilt nur für den ausgewählten Kanal.

OK Ergebnis
NOK Ergebnis

Im NOK Ergebnis wird der Kanal, der dieses NOK Ergebnis erzeugt, in einem anderen Layout dargestellt, damit der Kanal, der das Problem verursacht hat, leichter zu identifizieren ist. Das ist der Kanal, der den Stopp aller anderen Kanäle ausgelöst hat.

Wählen Sie das Ellipse-Symbol oben aus, um die Liste aller Fehler anzuzeigen.

Wählen Sie das Ellipse-Symbol unten aus, um eine Rasteransicht aller Kanäle anzuzeigen. Dieses Symbol wird nur bei mehr als sechs Kanälen angezeigt, bei weniger als sechs Kanälen ist dieses Symbol ausgeblendet.

Wenn das Ergebnis NOK ist, wird eine Informationsmeldung angezeigt.

## Ergebnisansicht: Kanalübersicht

In diesem Bildschirm wird eine Übersicht über das Ergebnis eines Kanals angezeigt.

NOK Ergebnis

Wenn die Ergebnisse eines anderen Kanals angezeigt werden sollen, wählen Sie oben die Ellipse-Schaltfläche und dann im angezeigten Popup-Fenster einen anderen Kanal aus. Die Ergebnisansichten zeigen dann die Ergebnisse für den neu ausgewählten Kanal an.

Wenn das Ergebnis NOK ist, wird eine Informationsmeldung angezeigt.

## Ergebnisansicht: Detailliertes Kanalergebnis

In diesem Bildschirm wird eine detaillierte Ansicht eines Kanalergebnisses angezeigt. Wenn die eingestellten Grenzwerte für Drehmoment oder Winkel über- bzw. unterschritten werden, wird neben dem entsprechenden Fehlerergebnis ein Aufwärts- bzw. Abwärtspfeil angezeigt.

Wählen Sie die Pfeile neben dem Feld Kanal aus, um zwischen den verschiedenen Kanälen umzuschalten. Die in dieser Ansicht angezeigten Ergebnisse gelten nur für den ausgewählten Kanal.

NOK Ergebnis

Wenn das Ergebnis NOK ist, wird eine Informationsmeldung angezeigt.

## Ergebnisansicht: Liste der Schrittergebnisse

In diesem Bildschirm wird eine Liste mit allen Schrittergebnissen angezeigt, die in einer Kanalverschraubung verwendet werden.

Das Schrittergebnis, das das NOK Ergebnis erzeugt hat, wird mit einer roten Leiste angezeigt.

Wählen Sie die verschiedenen aufgelisteten Schrittergebnisse aus, um weitere Informationen zu erhalten.

## Ergebnisansicht: Übersicht der Stapelprogrammsequenzen

In dieser Ergebnisansicht werden Informationen über den Status der verschiedenen Gruppen in einer Gruppensequenz (Gruppe/Übersicht) und Informationen über die Verschraubungen in jeder Gruppe (Zähler/Übersicht) angezeigt. Die angezeigten Ergebnisse gelten für die ausgewählte Gruppensequenz.

Die Quadrate symbolisieren jede Gruppe in einer Gruppensequenz. Die aktuell ausgewählte Gruppe wird mit einem blauen Hintergrund dargestellt. Eine Gruppe mit einer NOK-Verschraubung wird mit roten Rändern und einer roten Diagonallinie dargestellt.

Die Kreise symbolisieren jede Verschraubung in jeder Gruppe. NOK-Verschraubungen werden mit einem roten Rand und einer roten Diagonallinie dargestellt.