# Spia verde esterna selettore attacchi: 10046

Controlla le spie verdi quando il selettore attacchi è in modalità esterna (la mappatura dei diversi dispositivi fisici in attacchi logici è definita dalla configurazione della risorsa del selettore attacchi).

- Byte0: socket logici 1-4

- Byte1: socket logici 5-8

- Byte2: socket logici 9-12

- Byte3: socket logici 13-16

- Byte4: socket logici 17-20

- Byte5: socket logici 21-24

- Byte6: socket logici 25-28

- Byte7: socket logici 29-32

2 bit per socket, 00 = spento, 01 = lampeggiante, 10 = fisso

Nome in SoftPLC: SOCKET_SEL_EXT_GREEN_LIGHT

Converti | Tipo di segnale | Tipo di valore | Dimensione minima [bit] | Dimensione massima [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Standard | Stato | uint64 | 1 | 64
SocketLedControlTwoDevices | Stato | uint64 | 1 | 64

Per evitare la duplicazione dei segnali, è possibile definire i convertitori di valore.

I convertitori consentono di supportare più di una rappresentazione dello stesso segnale (ad esempio, Stato coppia/angolo può essere rappresentato a livello di bit o come carattere di stato).

## Dispositivi

- Fieldbus: TRUE

- Casella dell'indicatore: FALSE

- I/O interno: FALSE

- Pannello dell'operatore: FALSE

- Funzioni dello strumento: FALSE

- Selettore ST: FALSE

- Stacklight: FALSE

- Tag TLS: FALSE

- Espansore I/O: FALSE