# Configuração do Diagnóstico

O diagnóstico de um acessório específico ou Fieldbus é acessível por meio da opção Info (Informações) na exibição Virtual Station (Estação Virtual) do acessório ou Fieldbus.

Acessando a configuração do diagnóstico

1. Na exibição inicial, vá para a aba Virtual Station (Estação Virtual) e selecione uma Estação Virtual no painel esquerdo.

2. Vá para a janela Accessories (Acessórios), selecione Info (Informações) e em seguida Diagnostics (Diagnóstico).

3. Ative Monitor mode (Modo de monitor) ou Forced mode (Modo forçado) com a chave seletora.
   O status dos sinais de entrada e sinais de saída estão disponíveis nas respectivas abas.

É possível acessar somente o diagnóstico de um único usuário ou função por vez. Se Diagnóstico já estiver em uso, um mensagem informativa é exibida na tela.