# Programas multietapas

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones

Un cambio en la configuración del programa de apriete puede provocar un par, dirección de rotación o velocidad imprevistas en el sistema en que se esté usando actualmente. Esto podría provocar graves lesiones o daños materiales.

- Compruebe las configuraciones de los programas de apriete después de añadir un nuevo programa o después de aplicar los cambios a un programa existente.

Las funciones de controlador, como las estrategias de apriete de baja reacción y las funciones para todos los controladores entre otras, requieren distribuir licencias a través del Functionality Management System (FMS). Aunque la configuración de las funciones es posible sin licencias específicas, la asignación y uso de esas funciones requerirán instalar la licencia adecuada en el controlador. Consulte Licencias (FMS) para más información detallada sobre las licencias.

Un apriete Multistep es un apriete realizado en varias etapas. El número de etapas y el tipo de éstas varían dependiendo del apriete que debe realizarse. Los programas de apriete multietapa son altamente configurables, incluyendo la función de monitorización y las restricciones. Para acceder a los programas de apriete Multistep, vaya a la pestaña Apriete en la vista de inicio y seleccione Biblioteca de programas Multistep en el panel izquierdo.

En esta sección

- GUI Multistep
- Etapas de apriete
- Seguimientos de etapa
- Restricciones de etapa
- Generadores de Informe de resultado
- Añadir un programa multietapa
- Eliminar un programa multietapa
- Ajustes para un programa multietapa
- Herramientas STB y Multistep