# Configurando os canais

O menu Canais aparece de maneiras diferentes dependendo da configuração do controlador.

- Caso o controlador esteja configurado como um Cliente sem fio: selecione até 24 canais divididos entre 2,4 e 5 GHz.

- Caso o controlador esteja configurado como um Ponto de acesso sem fio ou configurado como um Cliente sem fio e um Ponto de acesso sem fio: selecione um único canal, seja de 2,4 ou 5 G Hz.

1. Na exibição inicial, acesse a aba Definições e selecione Rede no painel esquerdo.

2. No menu Rede, role para Canais, selecione 2,4 ou 5 GHz e clique em Editar.

3. Selecione um ou vários canais.