# Modo de Emparelhamento para Ferramentas Sem Fio e STwrench

## Colocando a Ferramentas Sem Fio em Modo de Emparelhamento.

1. Desconecte a bateria (carregada) da ferramenta.

2. Pressione o gatilho da ferramenta para prender novamente a bateria.

3. Quando os LEDs da ferramenta estiverem desligados, libere o gatilho da ferramenta.

4. Quando os LEDs da ferramenta estiverem novamente ligados, pressione o gatilho da ferramenta.

5. Quando os LEDs da ferramenta estiverem novamente desligados, libere o gatilho da ferramenta. Ambos os LEDs começam a piscar (após aproximadamente 10 segundos).

6. A ferramenta está agora no modo de emparelhamento. Os LEDs piscam continuamente quando a ferramenta está no modo de emparelhamento.

Não inicie o procedimento de emparelhamento do Power Focus antes que ambos os LEDs na ferramenta estejam piscando. Inicie o emparelhamento dentro de 30 segundos, caso contrário a ferramenta poderá desligar.

Quando a ferramenta for colocada no modo de emparelhamento, toque no tipo para iniciar o processo de emparelhamento.

## Colocando o Stwrench no modo de emparelhamento

1. Ligue o STwrench.

2. Durante o ajuste da célula e do giroscópio, pressione os botões UP (para cima), RIGHT (direita) e BARCODE (código de barras) no teclado do Stwrench, nessa ordem.

3. No final do ajuste em zero, o torquímetro vai para o modo de emparelhamento.

Quando a ferramenta for colocada no modo de emparelhamento, toque no tipo para iniciar o processo de emparelhamento.