# Parámetros de afloje de Impulso-etapa individual

Parámetros de aflojamiento
Nombre del parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Aflojamiento habilitado | Off: Aflojamiento deshabilitado. On: Aflojamiento habilitado. Se pueden configurar parámetros adicionales. | On
Par de detección | Auto: El valor se establece en función del tipo de herramienta y la capacidad de la herramienta. Manual:El valor se establece manualmente. | Auto
Par de detección | El par mínimo requerido para comenzar a realizar una operación de aflojamiento y producir un resultado de aflojamiento. | 3,5 Nm
Par de extracción | Auto: El valor se establece en función del tipo de herramienta y la capacidad de la herramienta. Manual:El valor se establece manualmente. | Auto
Par de extracción | Cuando el par es inferior al Par de extracción, el aflojamiento se considera que se ha realizado correctamente. Dependiendo de las variaciones en la longitud del tornillo, el sistema no puede determinar cuándo se ha extraído el tornillo completamente. El operario debe decidir. | 1,75 Nm
Velocidad de desapriete | El desapriete se logrará cuando se alcance el par de extracción. Máx.: El valor se establece en el máximo. Manual:El valor se establece manualmente. | Máx.
Velocidad de desapriete | Visible si Velocidad de afloje se establece en Manual | 1 rpm