# Parametre jednokrokového stupňa zaskrutkovania impulzu

Počas zaskrutkovania môže byť nástroj buď v režime otáčok s nepretržitými otáčkami motora, alebo v režime impulzu. Voľba sa uskutoční v závislosti od daného uťahovacieho momentu a limitov momentu v konfigurácii.

Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Rýchlosť zaskrutkovania |  | Zvolené pomocou rádiových tlačidiel. Rýchlosť zaskrutkovania sa dá prepínať medzi Max alebo Manuálna. | Max.
Rýchlosť zaskrutkovania | Rýchlosť zaskrutkovania = manuál | Definuje rýchlosť nástroja počas stupňa zaskrutkovania. | 0 ot/min
Časové limity zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je časový limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať čas OD stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú časové limity porušené. | Vyp
Časové monitorovanie momentu zaskrutkovania | Časové limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Časové limity zaskrutkovania. | 2,5 Nm
Min čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Minimálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 10 ms
Max čas | Časové limity zaskrutkovania = Zap | Maximálny povolený čas pre zaskrutkovanie. | 5000 ms
Limity impulzov zaskrutkovania |  | Zvolené z kontextovej ponuky: Vyp:Impulzné limity zaskrutkovania sú vypnuté. Zo spúšťača: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy uťahovania akonáhle je spúšťač nástroja stlačený a podáva hlásenie ak je impulzný limit porušený. Z uťahovacieho momentu: Impulzné limity zaskrutkovania sú zapnuté. Systém začne monitorovať impulzy zo stanovenej hodnoty momentu a podáva hlásenie ak sú Impulzné limity porušené. | Vyp
Monitorovanie momentu impulzu zaskrutkovania | Impulzné limity zaskrutkovania = od uťahovacieho momentu | Hodnota momentu, odkiaľ sa začínajú monitorovať Limity impulzov zaskrutkovania. | 2,5 Nm
Min. impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Minimálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 2
Max. impulz | Limity impulzov zaskrutkovania = Zap | Maximálny počet impulzov na dosiahnutie cieľa. | 50
Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené |  | Definuje hodnotu momentu, keď skrutka dosiahne prítlak a keď sa dokončí zaskrutkovanie. | 5 Nm