# Uppdatera program för styrenhet via USB

1. Anslut USB-flash-enheten till styrenheten: installationsguiden startar automatiskt.

   Om flera programversioner finns på USB-flash-enheten, visas en lista med de olika mjukvaruuppgraderingsfilerna.

2. Välj filen för programvaruuppgradering för att installera och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

USB-minnet behöver ha en delning tillgänglig och formateras för att fungera med Linux. Möjliga format är till exempel FAT eller NTFS.

Ta inte bort USB-enheten och koppla inte ifrån IAM förrän uppgraderingen har slutförts.

För synkroniserad åtdragning ska alla SyncMember-styrenheter startas om manuellt efter uppgradering till en ny programversion eller nedgradering från en nyare programversion.

Om styrenhetens applikation misslyckas med att starta upprepade gånger kommer styrenheten att starta upp i räddningsläge. I räddningsläge kan ny firmware installeras. Räddningsavbildningen distribueras med programuppdateringen och kan uppdateras om en nyare räddningsavbildning finns.

Stäng inte av systemet under uppdateringen av räddningsavbildningen. Systemet startas om när uppdateringen påbörjas.