# 工場イーサネットポートの構成

1. ホームビューで、[設定]タブに移動し、左側のペインで[ネットワーク]を選択します。

2. [工場イーサネットポート]ウィンドウで、[編集]を選択して、イーサネット設定にアクセスして変更します。

工場イーサネットポートのみ構成できます。サービス イーサネットポートには、ローカルネットワークに接続してはならない指定 IP アドレス（169.254.1.1）があります。

PF8 には 2 つの PoE (Power over Ethernet) ポートがあります。これらのポートを使用して、周辺機器を PF8 に接続します。周辺機器の例としては、スタックライトやソケットセレクター 6 シリーズなどがあります。これらのポートは、ドライバカードを介して IT ボードに接続します。PF8 はこれらのポートに DHCP サーバーを使用します。このサーバーは、接続された各デバイスに内部 PF8 IP アドレスを提供します。

これらのポートをローカルネットワークに接続しないでください。ローカルネットワークに接続すると、PF8 の内部 DHCP サーバーとローカルネットワークの DHCP サーバー間で競合が発生します。

本セクション内

- LAN 上のコントローラへのアクセス
- Web GUI を通じたコントローラへのアクセス