# Calibrando uma Ferramenta com o STa6000 ou STpad

## Conectando o STa6000/STpad

O STa6000/STpad pode ser conectado ao controlador das seguintes maneiras:

- Conectando o STa6000

Conexão | Notas
--- | ---
Porta COM | Conecte o USB Atlas Copco ao USB to adaptador serial e à porta USB do controlador utilizando o cabo serial ACTA. Conecte a STa6000 ao adaptador serial utilizando um cabo USB.
Portas Ethernet | Conecte o cabo da Ethernet entre o Sta6000 e a porta Ethernet de fábrica do controlador ou à rede da fábrica.

- Conectando o STpad

Conexão | Notas
--- | ---
Porta COM | Conecte o STpad à porta COM do controlador utilizando o cabo serial ACTA.
Portas Ethernet | Conecte o cabo da Ethernet entre o STa6000 e a porta Ethernet de fábrica do controlador ou à rede da fábrica.

## Realizando a Calibração de GQ por meio do STa6000 ou do STpad

1. A ferramenta deve estar conectada e atribuída a uma estação virtual no controlador.

   Programas de aperto único não podem ser utilizados com o propósito de calibração. Um programa de lotes deve ser selecionado.

2. Na exibição inicial, vá para a aba Tool (Ferramenta) e selecione QA Calibration (Calibração de GQ) no painel esquerdo. Em seguida, defina QA Calibration (Calibração de GQ) como On (Ativo).

3. Selecione a estação virtual à qual a ferramenta está conectada e selecione o tipo de conexão: a ser usado (TCP de porta COM).

   Observe que a porta padrão para comunicação é a 4561

4. Conecte o STa6000/STpad ao controlador e selecione a estação virtual correta.

5. Inicie a calibração a partir do STa6000/STpad.

   O STa6000/STpad solicita informações do controlador, o que inclui informações da ferramenta e o programa de aperto.

6. Execute o aperto. Quando o dispositivo de calibração detecta um aperto, ele solicita o resultado do aperto ao controlador.

7. Repita a etapa acima até que todos os apertos no lote sejam executados.

   Uma vez concluídos, o STa6000/STpad cria um relatório, bem como calcula um novo valor de calibração para a ferramenta.

8. Selecione Store (Armazenar) no STa6000/STpad para enviar o novo valor de calibração ao controlador, que por sua vez grava-o na ferramenta.

Durante a calibração, se o programa de aperto for alterado, ou a sequência/lote for atualizado, a calibração é encerrada.

Não há um limite de tamanho de lote usado com a finalidade de calibração. No entanto, o STa6000 pode exibir somente dois dígitos para o tamanho de lote. Assim, o contador no STa6000 lê 00 para 100.

Concluída a calibração, realize um aperto para verificar se os novos valores estão corretos.