# 导出来自已连接工具的日志

1. 在主视图上，前往控制器选项卡，选择左窗格上的导出/导入。

2. 前往导出窗口，选择省略号图标，然后在弹出窗口中选择来自已连接工具的日志。

3. 在导出窗口中，选择导出。
   在导出过程结束时，将出现一个导出弹出窗口，确认导出已完成。
   PFExport_<IAM name>_<datetime>.tar.gz 文件被自动下载。

工具日志的导出使服务技术人员可以与 Atlas Copco 服务人员共享工具日志数据，以解决工具问题。

此工具日志导出选项仅适用于 STB、SRB、TBP/TBP-S、IxB 和 QST-M 连接的工具。

要导出工具日志，必须将工具连接到控制器。不必将工具分配给虚拟站点。

适用于 STB、SRB、TBP/TBP-S 工具

工具日志导出中包含的所有数据都存储在文件 “PFExport_<IAM name>_<datetime >.tar.gz”中，其包括以下文件和目录：

- "atlas_tool_i.zip"：所有可用的结果。

  对于每个连接的工具，都会创建一个单独的文件。工具日志文件的文件格式为 "tool-<tool type>-<tool serial number>.log"。

对于 IxB Connect 工具

- 工具日志导出中包括的所有数据存储在 "pfconnecttool/<序列号>/PFSyncExport_<日期>T<时间>.tar.gz “ 文件中，该文件也必须解密。

日志导出功能不适用于通过蓝牙连接的 IxB Connect 工具。使用蓝牙连接时，必须通过网络或服务接口分别从每个工具中获取日志。

- "ExportInfo.txt"：包含有关 IAM、控制器和已连接的工具的信息的文本文档。