# Mode de couplage pour outils sans fil et STwrench

## Placer l’outil sans fil en mode de couplage

1. Débrancher la batterie (chargée) de l'outil.

2. Appuyer sur la gâchette de l'outil tout en refixant la batterie.

3. Lorsque les LED de l'outil sont éteintes, relâcher la gâchette de l'outil.

4. Lorsque les LED de l'outil sont à nouveau allumées, appuyer sur la gâchette de l'outil.

5. Lorsque les LED de l'outil sont à nouveau éteintes, relâcher la gâchette de l'outil. Les deux LED commencent à clignoter (au bout de 10 secondes environ).

6. L'outil est maintenant en mode couplage. Les LED continuent à clignoter lorsque l'outil est en mode couplage.

Ne pas démarrer la procédure de couplage du Power Focus avant que les deux LED de l'outil ne clignotent. Lancer le couplage dans les 30 secondes, sans quoi l'outil pourrait sortir de ce mode.

Lorsque l’outil est en mode couplage, toucher le type de connexion pour démarrer le processus de couplage.

## Mettre STwrench en mode couplage

1. Mettre STwrench sous tension.

2. Pendant le réglage de la cellule et du gyroscope, appuyer sur les touches HAUT, DROITE et CODE-BARRES du clavier de STwrench dans cet ordre.

3. À la fin de l'ajustement à zéro, la clé est en mode couplage.

Lorsque l’outil est en mode couplage, toucher le type de connexion pour démarrer le processus de couplage.