# Ti - Temps

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Mesure la durée écoulée pendant la surveillance et vérifie que celle-ci se situe entre les limites de temps. La mesure de temps commence au début de la surveillance et, si le couple de déclenchement est spécifié, au moment où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la surveillance.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | Doit être >= 0 et < Couple maxi. de l'outil.
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse