# Configuração da ferramenta

Na exibição inicial, vá para a aba Configurations (Configurações) e selecione Tool Configuration (Configuração da Ferramenta) no painel esquerdo para configurar as funções do acessório disponíveis na ferramenta.

Diversas funções estão disponíveis dependendo do tipo de ferramenta.

## Configurando Funções do Acessório na Ferramenta

1. Na janela Configuration (Configuração), selecione Filter by tool type (Filtrar por tipo de ferramenta). Depois, selecione a ferramenta em questão.

2. Na janela Configuration (Configuração), selecione Edit (Editar) para configuraras funções em questão.

   Uma configuração atribuída a uma estação virtual não pode ser excluída.

3. Se disponíveis, configure o Botão Function (Função), o LED Ring (Anel de LED), a Direction Switch (Chave de Direção), o Buzzer (Alarme Sonoro) e o Vibrator (Vibrador) selecionando o ícone ellipsis (Elipse) nos campos correspondentes.
   Cada campo mostra um número que corresponde ao número da função específica (por exemplo, 1 corresponde ao Botão Function (Função), 2 ao LED Ring (Anel de LED), 3 à Direction Switch (Chave de Direção), 4 ao Buzzer (Alarme Sonoro) e 5 ao Vibrator (Vibrador)).

4. Se disponíveis, configure General Settings (Definições Gerais), Start condition (Condição Inicial) e Accessory Bus (Barramento de Acessório) em sua respectiva janela,, de acordo com as necessidades do cliente.

Nesta seção

- Configuração do Botão Function (Função)
- Configuração dos LEDs da Ferramenta
- Configuração da Chave de Direção
- Configuração do Alarme Sonoro
- Definições Gerais
- Configuração da Condição de Partida
- Configuração do Barramento do Acessório
- Configuração dos Transdutores Múltiplos
- Configuração de Boca Aberta