# Inställning av synkroniserad åtdragning (maskinvara)

Observera att programkonfigurationen måste utföras innan maskinvaruinställningen är klar för att undvika konfigurationskonflikter.

Med synkroniserad åtdragning kan flera POWER FOCUS 8 anslutas och köra åtdragningar synkront.

1. Kontrollera att varje styrenhet har konfigurerats korrekt (se Synkroniserad åtdragning för mer information).

2. Använd en PF8-kabel av kedjekopplingstyp (daisy chain) och anslut synkreferens komm-port B till första synkdelens komm-port A.

3. Använd en annan PF8-kabel för kedjekoppling och anslut den första synkdelens komm-port B till den andra synkdelens komm-port A. Gör samma sak för alla efterföljande styrenheter.

   Ett system för synkroniserad åtdragning kan ha maximalt 5 synkdelar.

Styrenheterna ska sammanlänkas med en Estop-kabel. Se Anslutningsscenarier för nödstopp.