# Configurando o Aperto sincronizado

A configuração do Sync Reference e de todos os Sync Members precisa ser concluída antes da instalação do hardware.

## Configurando o Sync Reference

1. Na visualização inicial, acesse a aba Controlador e selecione Aperto sincronizado no painel esquerdo.

2. Acesse a janela Aperto sincronizado, selecione o ícone elipse próximo a Sem Sincronização.

   A janela Modo Aperto Sincronizado aparece.

3. Selecione Sync Reference.

   A janela Modo Aperto Sincronizado fecha.

4. Selecione Aplicar.

   O controlador reinicializará e inicializará na configuração do Sync Reference, que é a versão simplificada da GUI normal do PF8.

## Ativando o Aperto de sincronizado

O Aperto de sincronizado precisa ser ativado no controlador Sync Reference e há duas maneiras de fazê-lo:

1. Definir o sinal de E/S Enable Operation (10055) (Ativar Operação (10055)) como High (Alto) ou

2. No controlador Sync Reference, acesse a aba Configurações, selecione Estação Virtual Geral no painel esquerdo e depois selecione Editar para fazer a configuração aplicável. Em seguida, na janela Fixtured Stations (Estações Fixas), defina Auto Enable Ativar Automaticamente) Always (Sempre).

Caso Aperto sincronizado não tenha sido ativado, uma mensagem de erro de tempo de execução aparece dizendo “Não foi possível iniciar; ativar sinal está baixo”.

## Configurando o Sync Member

1. Na exibição inicial, acesse a aba Controlador e selecione Aperto Sincronizado no painel esquerdo.

2. Acesse a janela Modo Aperto Sincronizado e selecione o ícone elipse próximo a Sem Sincronização.

   A janela Modo Aperto Sincronizado aparece.

3. Select Sync Member.

   A janela Aperto sincronizado se fecha.

4. Na janela Canal, selecione o número do canal do Sync Member. Em seguida, selecione o canal adequado para o Sync Member.

   Os números de canal do Sync Members na mesma instalação devem ser exclusivos.

5. Selecione Aplicar.

   O controlador reinicializará e inicializará na configuração do Sync Member, que somente exibirá o número de canal do Sync Member.

## Alternando de volta para o modo regular do PF8 (saindo do aperto sincronizado)

1. Na visualização inicial, acesse a aba Controlador e selecione Aperto sincronizado no painel esquerdo.

2. Na visualização inicial, acesse a aba Aperto Sincerizado e selecione o ícone elipse próximo a Sync Reference.

   A janela Modo Aperto Sincronizado aparece.

3. Selecione No Sync (Sem Sync).

   A janela Modo Aperto Sincronizado fecha.

4. Selecione Aplicar.

   O controlador reinicializará e inicializará na configuração normal.