# T - 토크까지 Impulse 조임 / 토크까지 풀기

공구
IxB

임펄스 단계는 IPB-P 공구에만 유효합니다.

토크까지 임펄스 조임

이 단계는 토크 목표에 도달할 때까지 순방향으로 조임 펄스를 생성합니다.

토크까지 임펄스 풀기

이 단계에서는 토크가 목표 토크 미만으로 떨어질 때까지 역방향으로 조임 펄스를 생성합니다.

매개변수 | 설명
--- | ---
토크 목표 - Ts | 토크 목표 범위는 0부터 공구의 최대 토크까지 이내로 설정해야 합니다.
펄스 에너지 - Pe | 펄스 에너지는 각 펄스의 에너지/전류 양을 제어하는 ​​용도로 사용됩니다. 펄스 에너지의 범위는 10%에서 100 % 사이여야 합니다. 기본값: 100%
자동 속도 | 켜짐: 공구는 펄스 출력 시 및 미출력 시 모두에 대해 임펄스 에너지 속도에서 작동합니다. 펄스 에너지 속도는 전체 단계에 걸쳐 사용됩니다. 꺼짐: 공구는 펄스 미출력 시에는 입력한 속도에서, 펄스 출력 시에는 임펄스 에너지 속도에서 작동합니다. 다양한 속도가 단계 내에서 사용됩니다.