# 연결된 공구 없이 외부 결과 조임 전략 실행

1. 홈 보기에서 조임 탭을 선택하세요. 그런 다음, 외부 결과 전략을 사용하여 조임 프로그램을 생성하세요.

2. 홈 보기로 돌아가서, 설정 탭을 선택하세요. 그런 다음, 외부 공구를 선택하세요.

3. 화면의 오른쪽 상단에 있는 플러스 아이콘을 선택하여 외부 공구를 생성하세요.

   최대 10개의 외부 공구 구성을 생성할 수 있습니다.

4. 외부 공구 창에서, 모델명, 시리얼 번호 및 외부 공구에 대한 설명을 입력하세요.

   시리얼 번호는 의무적으로 입력하셔야 합니다.
   시리얼 번호는 필요한 공구의 식별자(예: 제조업체 일련 번호)를 제공하는 용도로 사용될 수 있습니다. 시리얼 번호 입력란의 최대 문자수는 32자입니다.

   외부 공구 창의 오른쪽 상단에 있는 스위치를 켜짐으로 설정하고 홈 보기로 돌아가서 공구 탭을 선택하세요. 추가한 외부 공구가 사용 가능한 공구 목록에 나타납니다.

5. 홈 보기로 돌아가서 가상 스테이션 탭을 선택하세요.

   라이센스 창에서, 공구가 연결된 외부 결과 조임 전략 기능을 가상 스테이션에서 사용하려면 라이센스를 할당받아야 합니다.

6. 공구 창에서, 필요한 외부 공구를 선택하세요. 그 다음, 공구 구성을 선택하세요.

7. 작업 창에서, 외부 결과 전략과 함께 조임 프로그램을 선택하세요.

8. EXTERNAL_OK 신호를 가상 스테이션에 전송하세요.

9. 결과로 이동 버튼을 선택하면 결과가 표시됩니다. (시리얼 번호)
   가상 스테이션에 연결된 공구의 외부 공구 구성에서 시리얼 번호가 전송됩니다.

관련 정보

- 라이센스를 가상 스테이션에 할당하기