# Configuration de multiples capteurs

Valable pour les outils QST et IxB uniquement.

En fonction du type d'outil et du nombre de capteurs, il est possible de définir comment les capteurs de couple et d'angle sont utilisés lors d'un serrage. Les capteurs peuvent être configurés pour contrôler ou surveiller.

Plusieurs capteurs
Paramètre | Description
--- | ---
Capteur de couple de contrôle | Définir le capteur de couple à utiliser pour le serrage. Paramètres disponibles : Auto : Pour les outils QST, Couple est utilisé par défaut. Pour les outils IxB, Couple 2 est utilisé par défaut. Si Couple 2 n’est pas disponible pour le type d'outil IxB, Couple est utilisé. Couple Couple 2
Capteur d’angle de contrôle | Définir le capteur d’angle à utiliser pour le serrage. Paramètres disponibles : Auto : Pour les outils QST, Angle moteur est utilisé par défaut. Angle moteur Angle Angle 2

Sélectionner Détails pour ouvrir un sous-menu contenant d'autres paramètres.

Surveillance et couple de signalement
Paramètre | Description
--- | ---
Signaler les valeurs de couple de surveillance | Si cette option est activée, une valeur de couple final sera signalée à partir des capteurs de contrôle et de surveillance, y compris l'évaluation de l'état des deux (OK/haute/basse).
Erreur de redondance du couple de signalement | Une erreur de redondance est signalée si le couple final mesuré sur le capteur de contrôle diffère de la valeur mesurée sur le capteur de surveillance.
Verrouiller l'outil en cas d'erreur de redondance | Verrouiller l'outil si une erreur de redondance est détectée.

Paramètres divers du capteur de couple
Paramètre | Description
--- | ---
Double couple nécessaire | Si cette option est activée, l’outil connecté doit avoir des capteurs double couple (qui ne sont pas désactivés) pour pouvoir exécuter un serrage.
Couple de surveillance sur la courbe | Si cette option est activée, les valeurs du capteur de couple de surveillance sont incluses dans la courbe.

Restrictions de double couple
Paramètre | Description
--- | ---
Activer restriction de couple double | Si cette option est activée, la restriction de capteur de couple double est activée.
Différence de couple maximum | La limite pour la restriction de différence de couple double.

Surveillance et reporting de l’angle
Paramètre | Description
--- | ---
Signaler les valeurs d’angle de surveillance | Si cette option est activée, une valeur d’angle final sera signalée à partir des capteurs de contrôle et de surveillance, y compris l'évaluation de l'état des deux (OK/haute/basse).
Erreur de redondance de l’angle de signalement | Une erreur de redondance est signalée si l’angle final mesuré sur le capteur de contrôle diffère de la valeur mesurée sur le capteur de surveillance.
Verrouiller l'outil en cas d'erreur de redondance | Verrouiller l'outil si une erreur de redondance est détectée.

Paramètres divers du capteur d’angle
Paramètre | Description
--- | ---
Double angle nécessaire | Si l’outil connecté doit avoir des capteurs double angle (qui ne sont pas désactivés) pour pouvoir exécuter un serrage.
Angle de surveillance sur la courbe | Si cette option est activée, les valeurs du capteur d’angle de surveillance sont incluses dans la courbe.

Restrictions de double angle
Paramètre | Description
--- | ---
Activer restriction de double angle | Si la restriction de capteur de double angle est activée.
Différence d’angle maximum | La limite pour la restriction de différence de double angle.