# Parametre stupňa uťahovania kvality kľúča

Parametre zobrazené v tabuľke sú dostupné v jednej z použitej stratégie STwrench. Existuje niekoľko kombinácii stratégií. Niektoré z parametrov sú dostupné len pre určité stratégie a nemusia byť viditeľné v iných stratégiách.

Pravidlá parametra sú skontrolované automaticky. V prípade výskytu porušenia sa okrem nesprávnych parametrov zobrazí aj indikátor chyby. Vyberte indikátor chyby na zobrazenie ďalších informácií o chybe.

Prepínanie medzi stratégiami môže mať za následok zobrazený indikátor chyby. Znamená to, že je vybraná kombinácia neplatná a je potrebné ju napraviť.

Pre viac informácií o STwrench pozri príručku používateľa STwrench (číslo tlačiva 9836 4134 01).

Parametre v stupni uťahovania STwrench
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Kontrolná stratégia |  | Možnosti parametra sú: Bod poddajnosti, Reziduálny moment/čas, Reziduálny moment/uhol, Reziduálny moment/špička a Uvoľniť a znova utiahnuť. |
Čas detekcie predčasnej straty momentu |  | Od zaskrutkovanie dokončené, program môže spustiť uťahovanie so zvýšením momentu. Ak v tomto časovom rámci nástroj zistí zníženie momentu, nahlási sa vyšmyknutie. Ak sa nástrčka vyšmykne z hlavy skrutky a nameraný moment klesne v stanovenej lehote pod Zaskrutkovanie dokončené, uťahovanie sa preruší a nahlási sa predčasná strata momentu. | 200 ms
Požadovaný moment |  | Definuje požadovaný uťahovací moment pre stupeň uťahovania. | 0 Nm
Limity momentu | Cieľ = moment | Výber uskutočnený spínačom. Automatická alebo Manuálna pozícia. |
Min. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 0 Nm
Max. moment | Limity uťahovacieho momentu = manuál | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 0 Nm
Požadovaný uhol | Cieľ = uhol alebo Cieľ = moment alebo uhol | Definuje požadovaný uhol pre stupeň uťahovania. | 0°
Uhlové limity | Cieľ = uhol | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Automatické alebo Manuálne. Hodnoty uhla pre max a min sa môžu nastaviť alebo vybrať |
Uhlové limity | Cieľ = moment | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Vyp: Žiadne monitorovanie limitu uhla. Od zaskrutkovanie dokončené: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol Uťahovací moment zaskrutkovanie dokončené. Z uťahovacieho momentu: Okno monitorovania je nastavené od bodu, kde sa dosiahol uťahovací moment zapustenie dokončené. |
Moment záverečného monitorovania uhla |  | Hodnota uťahovacieho momentu od bodu, kde sa monitorujú limity uhla | 20 Nm
Uhol min | Limity uhla = zap alebo manuálne | Nižšie limity hodnoty uhla | 324°
Max uhol | Limity uhla = zap alebo manuálne | Horný limit hodnoty uhla | 396°
Limit vyhľadávania uhla | Limity uhla = manuálne |  | 0
Merať moment na |  | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Hodnota max. moment Hodnota uhla na vrchole |
NOK v závere menej ako cieľ |  | Výber uskutočnený spínačom. Zap alebo Vyp pozícia. | Vyp
Zmeniť limit svorníka |  |  | 50 Nm

Ďalšie parametre v stupni uťahovania STwrench, ak je stratégia Kľúč - výroba a PVT kompenzované zovretím je kontrolná stratégia
Názov parametra | Podmienky | Popis | Predvolená hodnota
--- | --- | --- | ---
Bod korekcie uťahovacieho momentu | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
PT vzdialenosť | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 360°
PVT interval | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 180°
Oneskorené monitorovanie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap |  | 0°
Prevažujúci moment min. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre nižšie limity | 1 Nm
Prevažujúci moment max. | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Hodnota uťahovacieho momentu pre vyššie limity | 20 Nm
Hodnota korekcie | Korekcia uťahovacieho momentu = Zap | Zvolené z rozbaľovacieho menu. Možnosti parametra sú: Priemerný uťahovací moment Maximálny uťahovací moment |