# TensorPulse ランダウン段階パラメーター

ランダウンの間に、ツールは、一定のモーター速度となる高速モードかパルスモードのいずれかを使用することができます。選択は、遭遇したトルクと、設定で指定されたトルク制限に応じて行われます。

パラメーター名 | 状態 | 説明 | デフォルト値
--- | --- | --- | ---
高速ランダウン |  | ランダウンステップは、オーバーシュートすることなく時間を最短にするために高速で行うことができます。これは、指定された角度長さに対して高速でツールを作動させることで行うことができます。この角度に達すると、速度は、ランダウン速度パラメーターに指定されている低速に変更されます。SRB ツールでのみ使用できます。 パラメータオプションはオンまたはオフです | オフ
長さ |  | 高速ランダウンセクションを定義する角度。最大99999° | 3600°
Speed（速度） |  | ツール最大速度は、ランダウン速度（rpm）よりも高くなければなりません。 | 690 rpm
ランダウン速度 |  | ラジオボタンで選択されます。 ランダウン速度は、最大と手動間で選択できます。 | 最大値
ランダウン速度 | ランダウン速度 = 手動 | ランダウンステップ時のツール速度を指定します。 | 690 rpm
ランダウントルク範囲 |  | ランダウントルク範囲はスイッチで有効にします オフ: ランダウントルク範囲がオフになります。 オン: ランダウントルク範囲がオンになります。 | オフ
オフセット | ランダウントルク範囲 = オン | 角度間隔が開始する前の角度オフセット | 0°
長さ | ランダウントルク範囲 = オン | ランダウントルク範囲を定義する角度 | 360°
最小トルク | ランダウントルク範囲 = オン | ランダウントルク下限値 | 0 Nm
最大トルク | ランダウントルク範囲 = オン | ランダウントルク上限値 | 4.75 Nm
ランダウン角度範囲 |  | オフ: ランダウン角度制限はオフになっています。 トリガーから：ランダウン角度限界はオンになります。システムは、ツールトリガが押され、角度範囲に違反していると報告があると同時に、システムが締め付け角の監視を始めます。 トルクから：ランダウン角度限界はオンになります。システムは、指定のトルク値からの締め付け角の監視を始め、角度範囲に違反していることを報告します。 | オフ
ランダウン角度監視トルク |  | ランダウン角度制限が設定されている場所からのトルク値。 | 0 Nm
最小角度 |  | 開始点からの低角度範囲の角度値 | 100°
最大角度 |  | 開始点からの高角度範囲の角度値 | 5000°
最短時間 | ランダウン角度制限=トリガーから、またはランダウン角度制限=トルクからの場合に表示されます | ステップの最短時間。 | 10 ms
最長時間 | ランダウン角度制限=トリガーから、またはランダウン角度制限=トルクからの場合に表示されます | ステップの最長時間。 | 5000 ms
ランダウン完了トルク |  | スナグに達してランダウンが完了した際のトルク値を定義します。 | 5 Nm